|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 虚拟COM口 读出数据 | | | |
| 数据16进制 | 数值 | 解释 | 备注 |
| 00 | 00 | 无用 |  |
| 00 13 | 19 | 年 |  |
| 00 03 | 03 | 月 |  |
| 00 15 | 21 | 日 |  |
| 00 13 | 19 | 时 |  |
| 00 05 | 05 | 分 |  |
| 45 | E | 车牌 | 11 |
| 32 | 2 | 车牌 |  |
| 33 | 3 | 车牌 |  |
| 34 | 4 | 车牌 |  |
| 35 | 5 | 车牌 |  |
| 36 | 6 | 车牌 |  |
| 00 49 | 73 | 加肥水量 | 实际数值需除100 |
| 00 35 | 53 | 加清水量 | 实际数值除10 |
| 30 | 0 | 人员编号0003 |  |
| 30 | 0 |  |
| 30 | 0 |  |
| 03 | 3 |  |
| 00 |  | 无用 |  |
| 26zijie |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |